Vhyst

Vb1

n3 n6 n1 n2

Vp

outp outn

A B

Vdd!

n4 n5

Vn

outn

GND!

outp

130u/1.2u diff pair, 17u/1.2u mirrors

J (medium) design

G2

M5 M5A

GND

M7A

M9A M9

M7

VN

ISS

M8 M4A

M4A M6

M3 M3

M8A M3A

M3A M6A

M4 M4

Vdd!

VP

GND!

Outn

n3 G1

Outp

60u/1.2u diff pair, 8.4/1.2u mirrors

E (small) design

n2

n6

B A

Vhyst

Vb1

GND!

Vn n1

Vdd!

Vp

n3 n5 n4 OutP

OutN

120u/1.2u diff pair, 96u/1.8u mirrors

T (large) design

170 um

81 um

88 um

68 um

74 um

54 um

Comparison of CMOS discriminator sizes

ESH - Boston U - 20 Nov 95